|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONECTOR | ELEMENTO A CONECTAR | CABLE | UTILIDAD DEL  CONECTOR |
| Conector IDE | Disco interno IDE | Cable IDE | Permite conectar una unidad a través del interface IDE. |
| Slot Memoria RAM DDR2 | Módulo de memoria DDR2 |  | Permite añadir memoria al ordenador mediante módulos de memoria DDR2 |
| Slot para pila CR2032 | Pila CR 2032 |  | Permite albergar la pila CR 2032 necesaria para mantener la información de la BIOS |
| Conector alimentación EATX | Fuente ATX Standard | Cable alimentación EATX | Permite alimentar la placa base y todos los elementos internos de la misma desde la fuente de alimentación |
| Slot procesador socket AM2 | Procesador AMD AM2 |  | Permite conectar procesadores con el socket AM2 |
| Slot PCI Express x16 | Tarjeta gráfica PCI Express x1 |  | Permite conectar tarjetas gráficas con interface PCI Express |
| CPU FAN | Refrigerador de la CPU | Cable Refrigerador o CPU FAN | Permite conectar el refrigerador de la CPU |
| Slot PCI | Captura de video PCI |  | Permite añadir tarjetas PCI al PC de posibilidades adicionales  Por ejemplo captura dora de video, puertos adicionales, etc… |
| Conector F\_PANEL | Panel frontal de leds de una caja | Cables para conectores e indicadores del frontal | Permite conectar unidades SATA (discos duros, lectores DVD, etc…) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectores SATA | Disco Duro interno ESATA | Cable SATA | Permite conectar unidades SATA (discos duros, lectores DVD, etc..) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectores USB Internos | Tarjeta con puertos USB adicionales | Cables USB internos | Permite conectar los  Puertos USB a la placa base. Pueden ser los de la caja o bien una tarjeta expansora de los mismos |
| Conector ATX 12V | Fuente ATX Stan dard | Cable ATX 12V 4 pines | Permite alimentar directamente el procesador desde la fuente de alimentación a través de la placa base |
| Conector Chasis Fun | Ventilador adicional de la caja | Cable ventilador chasis | Permite alimentar un ventilador adicional de la caja |
| Conector CDA AUX | Lector DVD | Cable CDA AUX | Permite extraer el audio digital de las unidades lectores de cd, dvd, etc… |
| Conectores Audio Frontal | Conectores audio caja PC | Cables y conectores de la caja de audio | Permite conectar los conectores de audio, micrófono, etc… que suelen poseer las cajas de PC a la placa base de la misma o bien determinados accesorios |
| Conector COMM  Interno | Conector 9 pines serie hembra | Cable serie interno 9 pines | Permite conectar la placa base un conector para puertos serie adicional |
| Conector IEEE 1394 Interno | Tarjeta IEEE 1394 adicional | Cable IEEE 1394 interno | Permite conectar a la placa base un conector Firewire IEEE 394 adicional |
| Conector PS/2 Ratón | Ratón PS/2 | Cable PS/2 | Permite conectar un ratón PS/2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conector PS/2 Teclado | Teclado PS/2 | Cable PS/2 | Permite conectar un teclado PS/2 |
| Puerto Paralelo | Impresora paralelo | Cable paralelo | Permite conectar impresoras con comunicación paralela |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Puerto Serie 9 Pines | X | X | X |
| Conector VGA | X | X | X |
| Conector Joystick | X | X | X |
| Conector SPDIF coaxial | X | X | X |
| Conector HDMI | X | X | X |
| Conector FireWire IEEE 1394 | X | X | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conector Ethernet | X | X | X |
| Puertos USB | X |  | X |
| Conectores AUDIO    Conector SPDIF Toslink | X  X | X  X | X  X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conector DVI | X | X | X |
| Conector E‐SATA | X | X | X |

X X XConectores RCA Audio